**绍兴市曹娥江大闸2019年标牌维护项目询价公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司就绍兴市曹娥江大闸2019年标牌维护项目进行询价采购，欢迎具备条件的合格供应商前来投标。

1. 招标项目名称、类型及内容
　　1、项目名称：绍兴市曹娥江大闸2019年标牌维护项目
　　2、采购组织类型：分散采购
　　3、询价内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **内容** | **数量** | **标牌尺寸及支撑方式** |
| 1 | 安全警示牌 | 为了您的安全，请勿在闸前河道游泳、垂钓！ | 16块 | 150×110cm；立柱φ10cm 立柱式，高度不低于170cm。 |
| 2 | 安全警示牌 | 潮水危险，严禁游玩、捕捞 | 4块 | 150×110cm；立柱φ10cm 立柱式，高度不低于170cm,2块； |
| 80×60cm；304附着式，2块。 |
| 3 | 安全告知牌 | 请勿攀爬翻越护栏 | 6块 | 80×60cm；304附着式 |
| 4 | 名称牌 | 曹娥江大闸（例） | 10块 | 60\*45cm；304附着式；蓝底白字 |
| 5 | 宣传牌 | 保护河道环境，请勿江边烧烤 | 6块 | 120×80cm ；立柱φ8cm立柱式 |
| 6 | 水上救援电话12395 | 6块 | 100×40cm；立柱φ8cm立柱式 |
| 7 | 公告牌 | 管理及保护范围图 | 2块 | 180×100cm；立柱φ10cm；立柱式 |
| 8 | 道路牌 | 指路牌 | 1块 | 180×100cm；立柱油漆维修 |
| 9 | 室外界桩位置更换 |  | 4块 |  |
| 10 | 室外道路警示反光锥 | 室外道路警示 | 10只 | 底座32cm\*32cm，高70cm |
| 11 | 室内反光贴 | 红白相间、黄黑相间 | 100m |  |
| 12 | 表面反光膜更换 | 蓝底白字 | 9块 | 80cm×60cm；附着式 |
| 13 | 立柱、标牌油漆维修 | 43块标牌，表面积约35m2 |

4、技术要求

4.1 标牌面板做法：立柱式标牌采用高强铝板贴反光膜。其中铝板厚度不低于3mm；附着式标牌采用304不锈钢贴反光膜。反光膜颜色须经询价人认可后实施。

4.2 标牌文字要求：字体为标准黑体（简体），蓝底白字，格式协调，具体文字图片排版须经询价人认可后实施。

4.3 立柱做法及立柱维修：立柱要求为热镀锌圆管。底面拉毛，磷化底漆1道50μm，底漆环氧富锌1道50μm中间漆环氧云铁2道100μm面漆聚氨酯面漆1道50μm ，油漆总厚度250μm。立柱下沿高度除有特殊要求项目外，其余项目要求离地高度700mm-1200mm。立柱埋地深度根据标牌尺寸和相关标准埋设。五金配件紧固件等要求使用304不锈钢材质配件。

4.4 符合《DB33∕T 2196-2019 水利工程标识牌设置规范》等国家相关规范要求。

4.5 施工期限要求在合同签订起15天内完成项目，项目质保期为1年。

二、合格投标人
　 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定，具有本项目经营范围；
　　2、具有良好的企业信誉（无重大不良记录）和服务及履行合同的能力。

三、投标时应提供如下文件：

1、报价人有效的工商营业执照复印件及资质证书复印件；

2、法定代表人授权委托书或单位介绍信;

3、被授权人身份证复印件；

4、报价文件；

四、投标时间、地点及方式：

1.2019年9月10日—2019年9月16日 上午8:30—12:00，下午2:00—5:00

2.绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司（绍兴市越城区凤林西路166号）

3.可通过上门或者邮寄等方式将资质文件及报价单递送至上述地址。

4.联系人：王彬 电话：13957576614

六、中标单位确定

1.评定原则：根据报价情况，按照合理低价中标的原则，确定本项目承包人（本项目合理低价指报价人的报价不得超过询标人确定的报价上限价9万元）。

2.评标委员会：由询价方的专业技术人员组成，共5人。

3.评标办法：采取低价评估法，评标委员会首先对报价最低的报价文件进行审查评估。如报价最低的报价人通过符合性审查，推荐为中标人；如报价最低的报价人符合性审查通不过，按报价从低到高原则依次评估，直至确定符合条件的报价人。

4.报价文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核确认，作为符合性审查未通过而予以废除：

（1）报价人以他人名义投标的，串通投标的，以行贿手段谋取中标的或以其他弄虚作假方式参加询标的。

（2）报价人的报价明显不合理的，低于有效报价平均值的85%，确认为不合理，按废标处理。

（3）报价人的报价超过询标人确定的报价限价。

六、项目支付方式

项目完工验收合格并提交验收资料14天内支付至合同价的90%，余款待质保期1年满且无责任缺陷后14天内结清 (不计息)。上述发票应随付款进度及时提供。

七、询价公告发布网址：绍兴市水利网(http://slj.sx.gov.cn/)

**报价文件格式**

附件1

**绍兴市曹娥江大闸2019年标牌维护项目**

绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司：

 我方已全面阅读和研究了曹娥江大闸标牌维护项目询价文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程项目招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部要约条件，并按此确定本项目投标的各项承诺内容，以本报价书向贵方发包的《绍兴市曹娥江大闸2019年标牌维护项目询价文件》全部内容进行报价。我方愿意以人民币（大写） 元（小写￥ 元）承包上述全部内容。

我方将严格按照有关招投标法规及询价文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起3天内，按中标通知书，询价文件和本报价书的约定与贵方签订承包合同，签约后在合同规定的时间内进场交接开展工作。

 报价人(盖章)：

 法定代表或授权代表：

 现场管理负责人：

联系地址：

邮政编码：

联系号码：

 投标日期： 年 月 日

附件2

|  |
| --- |
| **绍兴市曹娥江大闸2019年标牌维护项目清单** |
| **序号** | **类型** | **内容** | **数量** | **标牌尺寸及支撑方式** | **单价** | **合价** |
| 1 | 安全警示牌 | 为了您的安全，请勿在闸前河道游泳、垂钓！ | 16块 | 150×110cm；立柱φ10cm 立柱式，高度不低于170cm。 |  |  |
| 2 | 安全警示牌 | 潮水危险，严禁游玩、捕捞 | 4块 | 150×110cm；立柱φ10cm 立柱式，高度不低于170cm,2块； |  |  |
| 80×60cm；304附着式，2块。 |  |  |
| 3 | 安全告知牌 | 请勿攀爬翻越护栏 | 6块 | 80×60cm；304附着式 |  |  |
| 4 | 名称牌 | 曹娥江大闸（例） | 10块 | 60\*45cm；304附着式；蓝底白字 |  |  |
| 5 | 宣传牌 | 保护河道环境，请勿江边烧烤 | 6块 | 120×80cm ；立柱φ8cm立柱式 |  |  |
| 6 | 水上救援电话12395 | 6块 | 100×40cm；立柱φ8cm立柱式 |  |  |
| 7 | 公告牌 | 管理及保护范围图 | 2块 | 180×100cm；立柱φ10cm；立柱式 |  |  |
| 8 | 道路牌 | 指路牌 | 1块 | 180×100cm；立柱油漆维修 |  |  |
| 9 | 室外界桩位置更换 |  | 4块 |  |  |  |
| 10 | 室外道路警示反光锥 | 室外道路警示 | 10只 | 底座32cm\*32cm，高70cm。 |  |  |
| 11 | 室内反光贴 | 红白相间、黄黑相间 | 100m |  |  |  |
| 12 | 表面反光膜更换 | 蓝底白字 | 9块 | 80cm×60cm；附着式 |  |  |
| 13 | 立柱、标牌油漆维修 | 43块标牌，表面积约35m2 |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |

以上报价包含制作安装费、管理费、税金及利润、运输费、人工费等实施本项目所需的其他一切费用。

报价人： （单位盖章）

 （法定代表人或授权委托人签字）

 日期： 年 月 日